中華民國全國工業總會
產業放流水水溫管理意見調查
★調查背景與宗旨說明★
    依現行《放流水標準》規定，事業放流水排放至非海洋之地面水體者，水溫於每年5月至9月應符合38°C以下、10月至翌年4月應符合35°C以下之管制標準。惟近年受氣候變遷及季節高溫延後等因素影響，不同地區於季節交替期間之氣候及水體條件可能有所差異，現行以固定月份劃分水溫管制期間之適用情形，尚有進一步瞭解之必要。
    為瞭解各地區產業放流水水溫管理現況、實務操作情形及對現行管制制度之建議，爰辦理本次調查，蒐集不同地區及產業之實務經驗。敬請貴單位協助填答，俾利彙整產業實務意見以供主管機關參考，感謝您的支持與配合。

※紙本問卷敬請於115年10月28日前Email送本會彙整，Email：arlen@teema.org.tw 

1、 [bookmark: _Hlk237527037]企業基本資料
	公司/廠商名稱
	

	廠區所在縣市
	☐基隆市 ☐臺北市 ☐新北市 ☐桃園市 ☐新竹市 ☐新竹縣
☐宜蘭縣 ☐苗栗縣 ☐臺中市 ☐彰化縣 ☐南投縣 ☐雲林縣
☐嘉義市 ☐嘉義縣 ☐臺南市 ☐高雄市 ☐屏東縣 ☐花蓮縣
☐臺東縣 ☐澎湖縣 ☐金門縣 ☐連江縣

	所屬產業類別
	☐半導體/晶圓製造業 ☐光電材料及元件製造業 ☐印刷電路板製造業 ☐石油化學業 ☐化工業 ☐金屬基本及金屬製品相關產業 ☐紡織/印染整理業 ☐發電業 ☐紙漿及造紙業 
☐其他：              

	填表人姓名及職稱
	
	電話
	

	手機
	
	Email
	


2、 放流水水溫管理現況及意見調查
	1.貴司(廠)廢(污)水主要排放方式為何？【單選】
	☐排放至河川、溪流等非海洋地面水體
☐納入工業區/園區/公共污水下水道系統
☐其他：          

	2.貴司(廠)是否有進行放流水水溫量測？【單選】
	☐有，持續或定期量測  ☐無特別量測
☐有，不定期量測      ☐不清楚

	3.依貴司(廠)實際操作經驗，哪些月份較容易因氣候因素而增加放流水水溫控制負荷？【可複選】
(水溫於每年5月至9月應符合38°C以下、10月至翌年4月應符合35°C以下之管制標準)
	☐1月  ☐2月  ☐3月  ☐4月  ☐5月
☐6月  ☐7月  ☐8月  ☐9月  ☐10月
☐11月 ☐12月 ☐無明顯影響   ☐無法判斷

	4.貴司(廠)進行放流水水溫管理時，主要面臨哪些情形？【可複選】
	☐外氣溫度偏高，影響冷卻效率
☐原水或環境水體水溫偏高 
☐製程本身熱負荷較高
☐既有冷卻設備操作負荷增加
☐能源需求增加
☐無明顯影響
☐其他：          

	5.貴司（廠）目前採行哪些放流水水溫控制措施？【可複選】
	☐冷卻水塔   ☐熱交換器
☐噴灑式或噴泉式散熱設施
☐冷卻池、散熱渠道或其他自然散熱設施
☐廢水餘熱回收或熱能再利用設備
☐調整廢（污）水分流、處理流程或排放時段
☐無採取特別水溫控制措施
☐其他：          

	6.若未來研議調整放流水水溫管制方式，您認為何種方式較為合適？【可複選】
	☐維持現行水溫管制標準及管理方式
☐在現行水溫管制標準下，研議季節交替期間之彈性執行方式
☐執行管理時納入區域氣候及實際氣象條件考量
☐執行管理時納入承受水體水溫及環境條件考量
☐檢討現行夏季與非夏季之管制期間
☐其他：          
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